超声清洗机故障情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 故障现象 |
| 超声清洗机 | 江汉 | QXJ-Q | 设备不能自动进水，开机直接进入清洗状态，手动状态下“进水”“加热”键无效。 |