**邛崃市中医医院**

**空气消毒机等采购功能需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **功能需求** | **拟购数量** |
| 1 | 空气消毒机 | 壁挂式，≥120m3，具备手动、程控消毒模式和消毒时间（小时）累加功能，消毒时间可调。 | 2台 |
| 2 | 空气消毒机 | 移动式，≥120m3，具备手动、程控消毒模式和消毒时间（小时）累加功能，消毒时间可调。 | 2台 |
| 3 | 蜡疗用蜡 | 熔点:550C-650C,纯度:医用高纯度，无杂质，外观洁白 | 40Kg |