邛崃市中医医院

南环路院区大门警务工作站外观广告灯箱更换

功能需求

灯箱要求：

1.造价便宜，鲜艳醒目，材质轻便，耐用性强。

2.8公分边框画面材质卡布，阳光底板，220V户外灯（直搭，可连接时控开关）；

3.灯珠15间距，无包柱；灯箱箱体与灯珠、背板质保两年，报价包含外置电源与时控开关；

4.灯箱尺寸：3.2m×1m一面，4.9m×1m两面。

邛崃市中医医院

2022年4月15日